แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
หน่วยงาน   องค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย
อำเภอ  บ้านตาขุน  จังหวัด  สุราษฎร์ธานี

	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	1.
	โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถสำนักงาน 
ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 18 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 270 ตารางเมตร

	1,475,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	2.
	โครงการซ่อมสร้างถนนสายแม่บ้านร่วมใจ หมู่ที่ 1
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200 
ตารางเมตร 
	361,000

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	3.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบสายใต้สายไฟแรงสูง หมู่ที่
2 ตำบลพรุไทย - หมู่ที่ 4 ตำบลเขาพัง
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 600 ตารางเมตร
	   373,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	4.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสุขเกษม
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร 
	   487,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
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	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	5.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านนางฉะอ้อน
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่งหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
	   499,200 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	6.
	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านตาเขียน หมู่ที่ 4
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร
	482,000

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	7.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลอดใต้สะพาน
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินผุปรับเกลี่ยแต่งหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร
	498,400

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	8.
	โครงการซ่อมสร้างถนนสายทอนเตย
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,200 ตาราง
เมตร 
	   360,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
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	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	9.
	โครงการซ่อมสร้างถนนสายสมนึก หมู่ที่ 6
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,480
ตารางเมตร 
	   443,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	10.
	โครงการลาดยางทับถนนคอนกรีต สายหมู่ที่ 8-4-1
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 1,720 ตารางเมตร

	   398,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	11.
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทุ่งน้ำรอบ
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร 
	   397,600 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	12.
	โครงการซ่อมสร้างถนนสายคลองหินดาน หมู่ที่ 9
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.03 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
	   254,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
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	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	13.
	โครงการซ่อมสร้างถนนสายคอกไก่ หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 2
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
	   395,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	14.
	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาไม้จันทร์
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร 
	   492,500 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

	15.
	โครงการบุกเบิกถนนสายบ่าวไข่ หมู่ที่ 8 ตำบลพรุไทย เชื่อม
หมู่ที่ 7 ตำบลพะแสง ผิวทางลูกรังและหินผุบดอัดแน่นตาม
แบบกว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร 

	   102,000 

	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
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	ลำดับที่
	โครงการ/รายละเอียดโครงการ
	จำนวนงบประมาณ
	ได้รับอนุมัติ

	16.
	เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง
เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่งเครื่องยนต์ดีเซล สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที 
1. เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล  
2.ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร)
3. สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด
4. ส่งน้ำได้ไม่น้อยกว่า 13.50 เมตรหรือประมาณ 45 ฟุต
5. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำ,เครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมใช้งาน

	115,000
	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรุไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567






